**清新区太平镇生活垃圾转运站升级改造项目（设备采购）《市场调查表》**

|  |  |
| --- | --- |
| 调查供应商基本信息 | |
| 单位名称 |  |
| 经营范围 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 企业类别  （所投产品制造商） | ☑国产产品：所投产品制造商为 ，对照中小企业划型标准规定（工业）属于（□大型企业/□中型企业/□小型企业/□微型企业）  注：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |

**一、请简要阐述相关产业发展情况、市场供给情况、同类采购项目历史成交信息等内容**

**（一）相关产业发展：**

1.现有产品的技术路线、工艺水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等：

2.可能涉及的企业资质、产品资质、人员资质：

1. 涉及的相关标准和规范：

**（二）市场供给情况：**

1.市场供应情况：

1. 潜在供应商的数量、履约能力、售后服务能力：
2. **同类采购项目历史成交信息：**

请简要阐述近3年（**2022年1月1日以来**）的同类项目历史成交信息：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目内容 | 采购单位 | 预算金额 | 中标金额 | 合同签订时间 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**二、项目报价情况：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌  （制造商） | 规格型号 | 产地 | 单价报价（万元） | 总价报价（万元） | 价格测算依据 |
| 1 | 分体箱 | 4个 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 垃圾压缩机 | 2个 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 高压喷雾除臭设备 | 2套 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 负压抽风除臭系统 | 1套 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 高压清洗机 | 1套 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 地磅 | 1套 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 快速卷帘门 | 5个 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 风幕机 | 10套 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 排水泵组 | 2台 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 移动式挡雨棚 | 1套 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 高压进线系统 | 1项 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 台式变压器 | 1套 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 箱式变压器内低压配电柜 | 3台 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 动力配电箱 | 2台 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 视频监控系统 | 1套 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 中控系统 | 1套 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 大屏显示系统 | 1套 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 交通指挥系统 | 1套 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 车辆识别系统 | 1套 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 语音广播系统 | 1套 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 充电桩 | 1套 |  |  |  |  |  |  |

注：上述报价需是含税全包价，供应商包工包料，包括货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训、质保期售后服务、人工材料费、水电费、合同实施过程中应预见和不可预见费用及含税费用。

**三、技术参数要求：**

详见附件三《技术参数反馈表》。

**四、售后服务及其他建议：**

1.可提供的设备免费质保期年限为 年，售后服务内容有： 质保期满后可提供的质保方式：□厂家维修/□厂家授权的第三方机构/□其他方式： 。供货期：自签订合同之日起 个自然日供货。

2.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

3.供应商有利于项目实施的其他建议（如有，请详细说明）

4.……

**五、附件（另附）**

**1.公司简介；**

**2.所投设备产品彩页；**

**3.技术参数反馈表；**

**4.供应商认为有必要提供的其他材料。**

**公司名称（盖章）：**

**联系人及电话号码：**

## 附件一：公司简介（参考）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **供应商名称** |  | | |
| **法定代表人** |  | **统一社会信用代码** |  |
| **成立日期** |  | **住所** |  |
| **企业介绍** |  | | |
| **证书资质** |  | | |
| **所获奖项** |  | | |
| **其他** |  | | |
| （供应商可自行增加） |  | | |

**附件二：所投设备产品彩页**

## **附件三：**技术参数反馈表

| 详细技术要求  设备（初步要求） | | （填写所报产品的详细技术要求） |
| --- | --- | --- |
| 分体箱  （参考单价：15.19万元） | 容积22m3，边板4mm，底板5mm，卸料门液压锁紧，带中闸门，带液压密封门 |  |
| 垃圾压缩机（参考单价：70.75万元） | 总处理规模：125t/d，22KW,380V；推头最大推力：420kN；压缩循环时间40s；生活垃圾压实密度：0.75t/m3；压缩头一次行程容量4m3；推头进入箱体500mm |  |
| 高压喷雾除臭设备  （参考单价：8.62万元） | 空间雾化面积约200m2主体尺寸：850mm×500mm×1700mm功率：1.5kW雾化管道A10mm雾化喷嘴单喷嘴雾化量：0.076L/min，工作压力：70 kgf/cm2，雾化粒径：<40μ，射程：≥3m |  |
| 负压抽风除臭系统  （参考单价：39.83万元） | 工艺：生物洗涤段-脱水除雾段-UV光解光催化-离心风机，处理量=20000m3/h,总功率：16.5kW |  |
| 高压清洗机（参考价格：1.03万元） | N=2.2kW，系统压力5MPa，最大出水量：20L/min |  |
| 地磅  （参考单价：16.22万元） | 最大称重量50T，双向自动识别无人值守，3\*10称体，显示器，打印机，感应雷达，总功率：0.25kW |  |
| 快速卷帘门（参考单价：6.01万元） | 门洞宽4000mm，N=1.5kW 2套，门洞宽3000mm，N=1.5kW 3套 |  |
| 风幕机  （参考单价：0.85万元） | 抑制臭气外溢出。单机功率0.75kW。 |  |
| 排水泵组  （参考单价：2.09万元） | Q=40m³/h，H=10m，N=3.0kw |  |
| 移动式挡雨棚  （参考单价：0.50万元） | 适配停车位，4m×9m |  |
| 高压进线系统  （参考单价：4.50万元） | 高压线路YUV-10KV-3\*50（暂估100m），含分界开关 |  |
| 台式变压器（参考单价：10.31万元） | S14-M-160KVA |  |
| 箱式变压器内低压配电柜  （参考单价：7.66万元） | GGD(2200x800x800)抽屉式低压柜，热锌材料。含站内低压电力电缆、镀锌钢管及其安装。 |  |
| 动力配电箱（参考单价：1.73万元） | 非标600\*1000\*350\*2.0厚(热镀锌村质) |  |
| 视频监控系统  （参考单价：11.00万元） | 监控点12个：12个枪机，16路硬盘录像机，液晶显示器 |  |
| 中控系统  （参考单价：15.00万元） | 双机位琴台，电脑显示器，高性能集成控制系统 |  |
| 大屏显示系统  （参考单价：8.00万元） | 55寸显示器8块，集成显示实时工况 |  |
| 交通指挥系统  （参考单价：9.00万元） | 红绿灯指示，导向电子信息显示屏，点对点到指定卸料位 |  |
| 车辆识别系统  （参考单价：4.50万元） | 双向自动识别无人值守 |  |
| 语音广播系统  （参考单价：7.00万元） | 指挥站内所有车辆和设备的运行 |  |
| 充电桩  （参考单价：3.50万元） | 30kW 含快充及慢充 |  |

## **附件四：**供应商认为有必要提供的其他材料